Версия 1.0.18.5

---------------

Реализована регулировка уровня контрольного напряжения в соответствии с приказом от управляющей системы (протокол версии 41).

Исправлены ошибки в поле dgn статуса при двукратном переводе, а также ошибки в логике работы двукратного перевода.

Версия 1.0.18.6

---------------

Реализована смена активности по приказу от управляющей системы (протокол версии 41).

Приказ выполняется в следующих случаях:

1. Оба ТЭЗа находятся в рабочем состоянии;

2. Оба ТЭЗа находятся в безопасном состоянии и у того, кому передаётся активность, работает хотя бы одна линия обмена с управляющей системой.